|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr spec. techn.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. mia­ry** | **Ilo**ść |
| **wyceny** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | | | **D.01.02.00. Usuwanie drzew, krzewów, humus oraz roboty rozbiórkowe** | | |
| 1 d. 1 | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (głęb. Średnia 10cm) | m2 | 457,58 |
|  |
|  |
| 2 d. 1 | D.01.02.01. | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. | m2 | 230,00 |  |
|  |
|  |
| 3 d. 1 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie drągowiny, gałęzi i karpiny z usunię­tych krzewów do 2km | mp | 230,00 |  |
|  |
|  |
| 4 d. 1 | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-06 (analogia) | Przycinka pielęgnacyjna drzew | szt. | 30,00 |  |
|  |
|  |
| 5 d. 1 | D.01.02.01. |  | Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i foli | szt. | 40,00 |  |
|  |
|  |
| **2** | | | **D.02.00.00. Roboty ziemne** | | |  |
| 6 d. 2 | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-08 0208-02 | Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo­chodami samowyładowczymi **- wykop pod fundament ogrodzenia** | m3 | 36,61 |  |
|  |
|  |
| **3** | | | **Ogrodzenie** | | |  |
| 7 d. 3 |  | Wycena indywidualna | Wykonanie ogrodzenia z elementów systemowych z profili stalowych ocynkowanych na ławie fundamentowej między słupkami stalowymi ocynkowanymi, całość zabezpieczona farbą antykorozyjną | m | 305,05 |  |
|  |
|  |
| 8 d. 3 |  | Wycena indywidualna | Brama wjazdowa dwuskrzydłowa systemowa wykonana z kształtowników stalowych, ocynkowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną | m | 5,00 |  |
|  |
|  |
| **4** | | | **D.09.00.00. Roboty wyko**ń**czeniowe** | | |  |
| 9 d. 4 | D.09.01.01. | KNNR 1 0502-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego grunt kat.IV | m2 | 457,58 |  |
|  |
|  |
| 10 d. 4 | D.09.01.01. | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warst­wy humusu 10 cm - humus z odhumusowania | m2 | 0,00 |  |
|  |
|  |
| 11 d. 4 |  | Wycena indywidualna | Obsługa geodezyjna w tym wytyczenie granic nieruchomości, śladu ogrodzenia oraz inwentaryzacja powykonawcza, | Kpl. | 1,00 |  |
|  |
|  |