Warszawska 2 - chodnikLath 

KSIĄlKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	I 	Opis i wyliczenia 		j.m. 	Poszcz 	Razem 	
1 Kraweżniki 								
1 KNR 2-31 	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 		m3 			
d.1 	0402-04 								
		rys nr 1+ rys nr 2 							
		26.72 				m3 	26.720 		
							RAZEM 	26.720 	
2 KNR 2-31 	Krawężniki betonowe wystające owym. 	15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 		m 			
d.1 	0403-03 								
		rys nr 1 + rys nr 2 							
		411 				m 	411.000 		
							RAZEM 	411.000 	
2 Chodniki 								
3 KNNR 6 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 		m2 			
d.2 	0103-03 	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 					
		756.6 				m2 	756.600 		
							RAZEM 	756.600 	
4 KNR 2-31 	Obrzeża betonowe owym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- m 			
d.2 	0407-04 	wącem. 							
		rys nr 1 + rys nr 2 							
		510 				m 	510.000 		
							RAZEM 	510.000 	
5 KNR 2·31 	I Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 		m2 			
d.2 	0114-01 	cm 							
		756.6 				m2 	756.600 		
							RAZEM 	756.600 	
6 KNR 2·31 	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 		m2 			
d.2 	0114-02 	grub.po zagęszcz. 							
		Krotność = 15 							
		-756.6 				m2 	-756.600 		
							RAZEM 	-756.600 	
7 KNR 2-31 	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo 6 cm na podsypce piaskowej 		m2 			
d.2 	0511-01 								
		756.6 				m2 	756.600 		
I 						RAZEM 	756.600 	
3 Wiazdv 								
8 KNNR6 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 		m2 			
d.3 	0103-03 	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 					
		103.5 				m2 	103.500 		
		rYs nr 1 + 2 							
					I 		RAZEM 	103.500 	
9 KNR 2·31 	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 		m2 			
d.3 	0104-07 	całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 					
		103.5 				m2 	103.500 		
							RAZEM 	103.500 	
10IKNR 2·31 	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 		m2 			
d.30114-o5 								
		103.5 				m2 	103.500 		
							RAZEM 	103.500 	
11 	KNR 2-31 	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa g6rna o grub.po zagęszcz. 8 cm 		m2 			
d.3 	0114-07 								
		103.5 				m2 	103.500 		
I 				I 		RAZEM 	103.500 	
12 	KNR 2-31 	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm 		m2 			
d.3 	0114-08 	grub.po zagęszcz. 							
		Krotność = 2 							
		103.5 				m2 	103.500 		
							RAZEM 	103.500 	
13 	KNR 2-31 	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm na podsypce piaskowej 		m2 			
d.3 	0511-04 								
		103.5 				m2 	103.500 		
		dodano 20m kostki opaska 							
							RAZEM 	103.500 	
- 2 - 
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne