Zagościniec, dnia 10.01.2018 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2018

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: [wid@powiat-wolominski.pl](mailto:wid@powiat-wolominski.pl)

tel.: 22 777-47-79

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2017 r., poz. 1579)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont ogrodzenia DPS Radzymin od ulicy Pogonowskiego”
2. Kod CPV: [45340000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego-7085).
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: **do godz. 12.00, 05.02.2018 r.,** Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: **godz. 12.15, 05.02.2018 r.,** Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia.

Roboty remontowe polegają na:

1. Geodezyjne wytyczenie (wznowienie) granicy działki w celu dokładnego montażu ogrodzenia.
2. Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm. Wzdłuż istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki znajduje się cienka warstwa asfaltu, który należy usunąć w celu montażu nowego ogrodzenia.
3. Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i podmurówki. Panel ogrodzeniowy w zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany, malowany proszkowo; oczko 200x50, drut fi 5 mm. 2) Słupek ocynkowany, obejmy na słupek, łącznik betonowy. 3)Podmurówka prefabrykowana - płyta betonowa. Wysokość ogrodzenia: 1,7 - 1,8 m. Szerokość przęsła: 2,5 m.
4. Rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęseł na słupkach stalowych na podmurówce. Uwaga: Rozebrane ogrodzenie należy ułożyć blisko bramy znajdującej się w odległości 50 m przy ul. Waltera. Materiał (stal i pokruszony beton) pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.
5. Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów - wycinanie przęseł i słupków ogrodzeniowych.
6. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – podmurówki.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..