Wołomin, dnia 09.06.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont pomieszczeń w ZS w Zielonce i ułożenie kostki brukowej na placu”
2. Kod CPV: **45453000-7**.
3. Termin realizacji zamówienia: 10.07.2017 – 25.08.2017 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

 „Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: **do godz. 9.30, 28.06.2017 r.,** Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: **godz. 9.30, 29.06.2017 r.,** Wydział Inwestycji i Drogownictwa, przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia polega wykonaniu poniższych robót remontowych,

polegających na wymianie wykładziny z tworzywa sztucznego w salach lekcyjnych, remoncie ścian i sufitu w łazienkach zniszczonych przez wodę opadową, uszczelnienie miejsc, przez które woda przecieka do tychże łazienek, montażu wentylatorów łazienkowych jako wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, ułożeniu kostki brukowej na placyku za szkołą.

Roboty do wykonania w ramach zamówienia:

I. Łazienka męska na II półpiętrze

1. Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
2. Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2
3. Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2. Naprawa dachu pokrytego papą ma na celu uszczelnienie miejsca przecieku wody opadowej.
4. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
5. Zabezpieczenie podłóg folią
6. Skucie tynków (skucie uszkodzonego przez wilgoć tynku)
7. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
8. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianie i suficie.
9. Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe i poziome.
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian
11. Mycie i czyszczenie po robotach malarskich okien zespolonych, drzwi i podłogi.

II.Łazienka damska na II piętrze

1. Zabezpieczenie podłóg folią
2. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
3. Skucie tynków (skucie uszkodzonego przez wilgoć tynku)
4. Zeskrobanie i zmycie starej farby w całym pomieszczeniu
5. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
6. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i suficie
7. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu
9. Mycie i czyszczenie po robotach malarskich okien zespolonych, drzwi i podłogi

III.Wentylacja mechaniczna w toaletach: damska i męska toaleta obok przebierali, toaleta obok sali gimnastycznej, toaleta w oddzielnym budynku (pracownia energetyki odnawialnej).

1. Montaż (z dostawą) wentylatora łazienkowego (z kratką) w otworze wentylacji grawitacyjnej w toalecie. Charakterystyka wentylatora: emitujący hałas poniżej 35 dB, podłączany do włącznika oświetlenia (wentylator jest włączany/wyłączany razem ze światłem)

IV.Wykładzina w salach nr: 120, 122+zaplecze, 130+2 zaplecza, 220+zaplecze:

1. Zerwanie i usunięcie istniejącej warstwy/warstw posadzki/wykładziny/płytek z wraz z cokolikami
2. Przygotowanie podłoża – skucie i usunięcie warstwy/warstw starego kleju/zaprawy/wylewki; oczyszczenie powierzchni
3. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
4. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
5. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe w wywinięciem na ścianę wys. 0,1 m. Dane techniczne wykładziny:

a) Typ wykładziny - homogeniczna podłogowa winylowa;

b) Klasa użytkowa - 34/43;

c) Grubość całkowita i grubość warstwy użytkowej - 2,00 mm;

d) Grupa ścieralności - T < 2 mm3;

e) Klasa reakcji na ogień - Bfl-s1, trudno zapalne (wg PN-EN 13501-1:2008);

f) Antypoślizgowość - R9 (wg DIN 51130), > 0,3 (wg EN 13893);

g) Oddziaływanie kółek krzeseł - brak uszkodzeń wg ISO 4918 (EN 425).

Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

1. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.
2. Montaż nowych progów drzwiowych w pomieszczeniach, w których jest układana nowa wykładzina
3. Wywiezienie gruzu i innych pozostałości poremontowych samochodami.

V.Ułożenie kostki na placu za budynkiem szkoły:

1. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
2. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości placu
3. Podbudowa betonowa C 8/10 (chudy beton)- gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
4. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu.
5. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Kostka typu prostokąt, kolor szary.
6. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
7. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o nachyleniu 8% (8 cm na 1m) z kostki. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298 " Rozp. w Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pochylnia i balustrady muszą być wykonane zgodnie z § 66 - § 71 ww. Rozporządzenia.
8. Balustrady ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych, obustronne.
9. Odwodnienie liniowe z betonu (korytko odprowadzające wodę) o wym. min. 1000x130x120 mm, z pokrywą ze stali ocynkowanej.
10. Przebicie otworu w murku w celu wyprowadzenia wody opadowej do rynny
11. Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu robót.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..