Wołomin, dnia 07.07.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Remont ogrodzenia ZS Tłuszcz”
2. Kod CPV: **45340000-2.**
3. Termin realizacji zamówienia: do 28 sierpnia 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

 „Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: **do godz. 12.00, 27.07.2017 r.,** Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: **godz. 12.00, 28.07.2017 r.,** Wydział Inwestycji i Drogownictwa, przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia.

Roboty do wykonania w ramach zamówienia:

FURTKI

1. Demontaż przęsła ogrodzenia wraz z podmurówką
2. Dostawa i montaż dwóch furtek o szerokości 1,3 - 1,35 m i wysokości równej istniejącego ogrodzenia. Furtki należy zamontować w miejscu zdemontowanego przęsła. Furtki muszą być dopasowane do istniejącego ogrodzenia (załącznik - zdjęcie) pod względem zastosowanego materiału, koloru, wyglądu. Furtki należy rozdzielić przez montaż słupka. Furtki mają zawierać klamki oraz zamki z kompletem kluczy.

BRAMA

1. Dostawa i montaż panelowej bramy przesuwnej automatycznej o szerokości w świetle 6 m, wykonanej z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy 5 mm, oczku 50 x200 mm, wysokości 2 m; ocynkowanego ogniowo. Zasilanie do bramy należy poprowadzić z budynku szkolnego. Usytuowanie ogrodzenia i bramy jest pokazane w załączniku nr 6. Zasilenie elektryczne automatyki bramy należy wykonać z budynku istniejącej szkoły. Brama otwierana za pomocą pilota, których należy dostarczyć trzy sztuki.
2. Podłączenie zasilania elektrycznego do automatyki bramy: Mocowanie wyłącznika przeciwporażeniowego. Mocowanie wyłącznika nadprądowego. Ręczne układanie kabla elektrycznego o przekroju 3x2,5 w rurkach pcv do zimnej wody (połączenia klejone) wzdłuż ogrodzenia w części dolnej. Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce. Podłączenie silników w obudowie specjalnej.

OGRODZENIE

1. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 2 m, 3D wykonanego z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy 5 mm, oczku 50 x200 m; ocynkowanego ogniowo wraz ze słupkami i kompletem elementów złącznych. W skład ogrodzenia wchodzi kompletny zestaw: panele kratowe, słupki panelowe, wszystkie akcesoria montażowe (śruby, obejmy, podkładki, daszki na słupek) oraz łącznik. Montaż słupków poprzez obsadzenie i obetonowanie w gruncie. Usytuowanie ogrodzenia jest pokazane na załączniku nr 6.

Ogrodzenie i brama muszą być wykonane z materiałów posiadających wszystkie niezbędne atesty. Muszą być zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe.

KOSTKA BRUKOWA

1. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości.
2. Podbudowa betonowa C 8/10 (chudy beton) - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
3. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
4. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Kostka typu prostokąt, kolor szary. Na szerokości zamontowanych furtek należy ułożyć kostkę brukową od chodnika do powierzchni utwardzonej na terenie szkoły.
5. Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Kostka typu prostokąt, kolor szary.
6. Wywiezienie gruzu i ziemi i innych pozostałości poremontowych z terenu robót.

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania szczegółów technologii zalecana jest wizja lokalna.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..