Wołomin, dnia 16.05.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w ZSO Radzymin”
2. Kod CPV: **42131160-5**.
3. Termin realizacji zamówienia: 26 czerwca – 31 lipca 2017 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kierownika budowy posiadającego uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych.
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

 „Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 13.06.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 13.06.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.

12. Opis przedmiotu zamówienia. .

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i budowę instalacji hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 26. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu następujących robót wg załączonego projektu instalacji hydrantowej wewnętrznej:

a) Zakorkowanie istniejącej instalacji wodociągowej

b) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40 mm

c) Przebicie otworów w stropach betonowych

d) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o różnych grubościach

h) Montaż rur ochronnych (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 50 mm

i) Wstawienie w istniejącą instalację hydrantową nowych trójników z korkowaniem w celu podłączenia nowej instalacji fi50

j) Dostawa i montaż rurociągów o śr. nom. 32mm, śr. nom. 40mm, śr. nom. 50mm, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na zawiesiach z podkładkami gumowymi, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m) Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów hydrantów p.poż o śr.nominalnej 25 mm

n) Montaż i oznakowanie szafek hydrantowych typu 'slim' z zaworem hydrantowym o średnicy nominalnej DN 25 z wężem półsztywnym 30m i 20m oraz uchylnym zwijadłem węża.

p) Montaż zaworu pierwszeństwa

q) Montaż zaworu odcinającego instalację hydrantową o śr. nom. 50mm

r) Montaż zaworu antyskażeniowego na instalacji hydrantowej o śr. nom. 50mm

s) Badanie wydajności i ciśnienia zmontowanej instalacji hydrantowej

t) Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

u) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

v) Przejścia przez posadzkę betonową grubości 30-40 cm dla rur osłonowych

w) Naprawa posadzki

x) Wykonanie tynku zwykłego w miejscach po zamurowanych przebiciach w stropach i ścianach

y) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

ź) Obudowa rur płytami ogniochronnymi o odporności ogniowej 120 min, z obudową płytami K-G i zasylikonowaniem krawędzi

ż) Uszczelnienie p.pożarowe przejść instalacyjnych np. powłoką ogniochronną razem z reperacją i malowaniem tynków

Szczegółowo zakres robót podany jest w obmiarze, stanowiącym załącznik do umowy.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..