Wołomin, dnia 23.02.2017 r.

SPW.272.17.2017

**Wszyscy oferenci**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na odtworzenie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiego.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:**

**Pytanie:**

Zwracam się z pytaniem odnośnie przetargu na odtworzenie rowów:

- ile przepustów i o jakich wymiarach jest do wyczyszczenia?

- jaka jest powierzchnia skarp do remontu i jaka mniej więcej objętość gruntu do uzupełnienia poboczy?

- na jaką odległość przewidziany jest wywóz urobku?

**Odpowiedź:**

Skarpy na odtwarzanych rowach są gruntowe ustabilizowane darniną.

W gminie Radzymin są 24 przepusty o średniej szerokości 5,0 i Ø 0,70m.

Od miejscowości Kozły są 54 przepusty o średniej szerokości 5,0 i Ø 0,50m.

Skarpy i pobocze należy uzupełnić w miejscach uszkodzonych: po okresie zimowym na skutek panujących warunków atmosferycznych oraz przez pojazdy. Zakres uszkodzeń należy oszacować po zapoznaniu się z miejscem wykonywania robót będących przedmiotem przetargu .

Wywóz i utylizacja urobku leży po stronie Wykonawcy (odległość i kalkulacja własna).