### ZAPYTANIE OFERTOWE

###  Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

 **Prace związane z wycinką drzew i konarów drzew w skrajniach drogowych, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie, 10cm. poniżej terenu) oraz wywiezienie drewna z pasa drogowego dróg powiatowych, na terenie Powiatu Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny, może być wykorzystany do celów energetycznych. Wykonawca pozyskany materiał, zagospodaruje we własnym zakresie, z wyłączeniem drzew gatunku lipa. Fakt ten uwzględnić przy przygotowaniu oferty.**

 WYKAZ DRZEW DO WYCIĘCIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina (lokalizacja drzew)**  | **Ilość szt.**  | **Gatunek drzew (obwód w cm. )** |
|   1  |    **Gmina Jadów**  Starowola Szewnica  |  4szt  |    Akacja 210cm Topola 428 cm, Jesion 125i 160 cm  |
| 2  |  **Gmina Radzymin** ul. Polna Stary Dybów  | 13szt |  Akacja 83,(70, 60, 95), (100, 110, 95), ( 69, 95, 85) cm Topola 165, 165, 250 cm  |
| 3  | **Gmina Wołomin**   ul. Armii Krajowej ( przed rondem)przy bazarku  |  2szt |   Klon 158 cm,  Lipa 145 cm  |
| 4 | **Gmina Poświętne**m. Ręczaje Polskie | 2 szt |   Kasztanowiec 220, 258 cm |
|  |
| 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin

 do dnia 05-12-2016 r.1. Koperta / *opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:*

 *j.w***Oznakowanie oferty następujące:** * dane oferenta (nazwa, siedziba)

 **Wycinka ,usunięcie drzew, konarów drzew oraz karp przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego**nie otwierać przed 05-12-2016 r . do godz. 13.00” 1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI DROGOWNICTWA 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a  **Pokój Nr 6, dnia 05-12-2016 r. o godz. 14.00**1. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

**Do oferty należy załączyć:** 1. Formularz oferty, 2. Podpisane istotne postanowienia umowy **(Załącznik Nr 1)** |

### OFERTA

 Zamawiający:

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3**

 **05-200 Wołomin**

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

**„Prace związane z wycinką drzew i konarów drzew w skrajniach drogowych, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie, 10cm. poniżej terenu) oraz wywiezieniem drewna z pasa drogowego dróg powiatowych, na terenie Powiatu Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny może być wykorzystany na cele energetyczne. Wykonawca pozyskany materiał zagospodaruje we własnym zakresie z wyłączeniem drzew gatunku lipa. Fakt ten uwzględnić przy przygotowaniu oferty.**

My niżej podpisani .......................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

tel.: ………....…….. fax: ……………………. e-mail: ………………………………………

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia:

 (netto) ……… zł podatek VAT…… zł cena brutto……… zł

dn…………..

 podpis i pieczątka wykonawcy

###

###

Załącznik Nr 1

### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **prace związane z wycinką drzew i konarów drzew w skrajniach drogowych, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie karp, 10 cm. poniżej terenu) oraz wywiezienie drewna z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny może być wykorzystany na cele energetyczne. Wykonawca pozyskany materiał zagospodaruje we własnym zakresie. Drewno (pnie i konary) z drzew gat. lipa należy pociąć na odcinki 2 do 3mb. , przewieźć na teren Pałacu w Chrzęsnem i składować w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Wołominie.**
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionego zlecenia
3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do wystawienia zlecenia są Krzysztof Łoniewski i Waldemar Majewski
4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu jest ………………………………………………………………………………………………

5. Termin realizacji umowy od 06.12.2016. do 16.12.2016.

**§2**

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania nie może przekroczyć łącznie ..................... zł brutto (słownie: ............................. zł) w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........................ r.
2. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego za wykonane zlecenie.
3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1nastąpi na podstawie:
4. prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,
5. załączonego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego,
6. protokółu potwierdzającego wykonanie robót.
7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.
8. Fakturę należy wystawić na Powiat Wołomiński

Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

NIP: 125-094-06-09

Regon: 01-32-69-344

**§3**

1. Za prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac odpowiada Wykonawca.
2. Wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem prac Wykonawca usunie na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Wykonawca dokona niezwłocznie uprzątnięcia terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi. Dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
4. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym nieruchomości (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

**§4**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w paragrafie 2 ust.1
3. za opóźnienie w wykonaniu zlecenia Wykonawca zapłaci karę 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia

**§5**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§6**

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Akceptujemy istotne postanowienia umowy:**

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2016 roku

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy