SPW.273.144.2019

### ZAPYTANIE OFERTOWE

###  Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

### „frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek na ul. Jana Pawła II w Klembowie”.

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej
na powierzchni do 1790m2, wraz z regulacją 7 studni kanalizacji sanitarnej i 4 skrzynek w ul. Jana Pawła II, na odcinku od ul. ul. Generała Franciszka Żymirskiego do ul. Ogrodowej
w Klembowie.

 Frezowanie korekcyjne betonu asfaltowego będzie polegać na usunięciu nie mniej niż 3cm. nawierzchni poniżej poziomu istniejącego opornika, nachylenie jednostronne + 1,5%
w stronę chodnika wraz z regulacją 7 studni i 4 skrzynek znajdujących się w jezdni.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

- opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- prace pomiarowe, przygotowawcze, dostawa sprzętu,

- frezowanie korekcyjne nawierzchni z zachowaniem określonych spadków,

- odwiezienie materiału z frezowania na bazę WID, ul. Asfaltowa 1 w Zagościńcu,

- oczyszczenie frezowanych powierzchni i uporządkowanie terenu robót,

- regulacja 7 studni i 4 skrzynek uwzględniając projektowany spadek nawierzchni,

- zabezpieczenie wyregulowanych urządzeń przed uszkodzeniem przez użytkowników drogi do czasu wykonania nowej nawierzchni,

- wykonanie obmiarów robót, pomiarów kontrolnych,

- wykonanie innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

**Termin wykonania robót:**

Zamawiający prześle Wykonawcy zlecenie przystąpienia do prac określonych
w zapytaniu ofertowym

Frezowanie nawierzchni wraz z regulacją studni i skrzynek należy wykonać w ciągu 14 dni roboczych od daty wysłana zlecenia.

**Warunki prowadzenia i odbioru robót:**

 Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu, wywozem urobku i innych uwzględniając je w oferowanej cenie.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną
o zakończeniu prac.

Zamawiający dokona protokólarnego odbioru robót w ciągu 7 dni od przekazania informacji o zakończeniu prac.

Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 do dnia 09.08.2019r. do godz. 1000.

Oznakowanie oferty:

dane oferenta (nazwa, siedziba)

### „frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek na ul. Jana Pawła II w Klembowie”.

nie otwierać przed 09.08.2019r. godz. 1100

1. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
2. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 797746577, 22 777 47 79 wew 15
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

Zagościniec, ul. Asfaltowa 1

Pokój nr 26, dnia 09.08.2019r. godz. 1100

1. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

**Skład komisji:**

- Michał Suchta

- Krzysztof Kornacki

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.

Należy załączyć:

1. Oferta.
2. IPU
3. Załącznik A
4. Załącznik B