Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) na realizację zadania pod nazwą:

„Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby sieci WLAN w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie”

My niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

działający w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

*Pełna nazwa i adres Wykonawcy*

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………..

E-mail kontaktowy:……………………………………………………………………

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia,

 zgodnie z zapisami tegoż zapytania ofertowego, za cenę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer katalogowy | Opis | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto |
| IAP-215-RW | IAP-215 Wireless AP, 802.11n/ac, 3x3:3, dual radio, integrated antennas - ROW | 1 |  |  |  |
| AP-220-MNT-W1 | AP Mount Kit (basic, flat surface). Contains 1x flat surface wall/ceiling mount bracket. Color: black | 11 |  |  |  |
| IAP-205-RW | IAP-205 Wireless AP, 802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, integrated antennas - ROW | 11 |  |  |  |
| JG926A | HPE 1920 24G PoE+ (370W) Switch | 1 |  |  |  |
| 7-0219585-2 | Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat gwarancji | 2 |  |  |  |
| 0-1375055-2 | Moduł gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B  | 24 |  |  |  |
| 0-0336526-1 | Panel krosowy 24 port niezaładowany (tylko dla modułów SL), 1U, RAL9005  | 1 |  |  |  |
| 0-1711276-1 | Płyta czołowa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 | 12 |  |  |  |
|  | Puszka + Ramka + support | 12 |  |  |  |
| 1-1711091-1 | Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 0.5m | 12 |  |  |  |
| 0-1711091-1 | Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m | 12 |  |  |  |
|  | Materiały dodatkowe (kanały plastikowe, kołtki, opaski) | 1 |  |  |  |
|  | Instalacja | 1 |  |  |  |
|  | Uruchomienie | 1 |  |  |  |
|  | Dokumentacja powykonawcza | 1 |  |  |  |
|  | Suma brutto |  |

1. Wynagrodzenie za wykonaną pracę jest w formie ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy.
2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie: 30 dni od podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na:

- przełącznik powinien pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji w Polsce i ma być objęty dożywotnią gwarancja producenta,

- ograniczona dożywotnia gwarancja - punkty dostępowe muszą być objęte gwarancją 60 miesięcy od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia,

-gwarancja na okablowanie nie może być krótsza niż 25 lat.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy i akceptujemy Istotne Postanowienia Umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty końcowego odbioru usługi i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

…………………………………….

 *Data i podpis Wykonawcy*