Wołomin 7.10.2016 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2016

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

REGON: 013269344

e-mail: [wid@powiat-wolominski.pl](mailto:wid@powiat-wolominski.pl)

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

fax: (22) 776-50-93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa pomieszczeń WOZ w Starostwie Powiatowym w Wołominie”
2. Kod CPV: 45453000-7
3. Termin realizacji zamówienia: czternaście dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed …” *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 28.10.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 28.10.2016 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
11. Szkic przebudowy - Załącznik nr 6;
12. Stan zastany - Załącznik nr 7.
13. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

1. Demontaż ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych–
2. Demontaż okna dla penitentów (w celu późniejszego zamontowania go w nowo wybudowanej ściance gk). Demontaż prowadzić ostrożnie. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca
3. Demontaż istniejacych gniazd szt. 5 oraz wejscia do internetu szt. 3, (po wstawieniu nowej scianki ponownie zamontowac). Demontaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca
4. Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101. Płyty muszą być ogniochronne, z atestem
5. Montaż w ściankach gk drzwi wewnętrznych o wym. 2\*0,8 m, nieoszklonych (kolor i jakość takie same jak drzwi obok w pomieszczeniu).
6. Montaż w ściance gk okna dla penitetów (wymontowanego wcześniej ze ścianki obok). Montaż prowadzić ostrożnie. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca
7. Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. Montaż gniazd po wybudowaniu ścianki, pod oknem dla interesantów-2 szt podwójne oraz dwa wejścia do internetu. Jedno podwójne gniazdo należy zamontować w ścianie przy oknie
8. Doprowadzenie przewodów potrzebnych do gniazd elektrycznych oraz internetu, wymienionych pozycję wyżej
9. Wywiezienie samochodami gruzu i innych pozostałości z rozbieranych konstrukcji
10. Demontaż oprawy oświetleniowej
11. Montaż 4 szt opraw oświetleniowych rastrowych. Dwie sztuki nowe, zaś dwie sztuki zdemontowane wcześniej.
12. Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych – 3 szt.
13. Montaż na korytarzu klimatyzatora o mocy chłodniczej 5 kW w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie. Uwaga: w sąsiadujących z korytarzem pomieszczeniach są zamontowane klimatyzatory
14. Obudowa przewodów klimatyzacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Szczegółowo zakres prac jest przedstawiony w obmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.

UWAGA: w wycenie dla celów złożenia oferty może nastąpić zmiana katalogu i pozycji norm jednostkowych, należy natomiast uwzględnić wszystkie prace wg opisu pozycji w obmiarze.