SPW. 273. 180 . 2015

### ZAPYTANIE OFERTOWE

###  Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

 **„Prace porządkowe w zakresie utrzymania chodnika oraz obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych - ziemia) w pasie drogi powiatowej nr 4314W od ronda w miejscowości Majdan do skrzyżowania w/w drogi powiatowej z drogą krajową 634”**

**Zakres prac do wykonania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj pracy do wykonania** | **Zakres [mb]** |
| **1** | Ścinanie poboczy z zanieczyszczeń | 7,000 |
| **2** | Oczyszczanie z nadmiaru ziemi przestrzeni pomiędzy krawędzią jedni, a chodnikiem (w przypadku braku poboczy) | 7,000 |
| **3** | Oczyszczenie chodnika z zalegającej na nim ziemi i samosiewów, oczyszczenie krawężników / średnia szerokość 1,5m./  | 7,000 |

1. Ścinanie poboczy powinno być wykonane mechanicznie przy pomocy profesjonalnej ścinarki do poboczy, bądź innego sprzętu wykonującego prace w sposób zapewniający co najmniej taką samą jakość wykonania.

Dopuszcza się ścinanie ręczne przy robotach wykończeniowych (w obrębie drzew, znaków, barier).

1. Mechaniczne ścinanie poboczy Zleceniodawca rozumie jako:
* mechaniczne ścinanie miejsc zawyżonych – do wysokości jezdni ze spadkiem w kierunku od jezdni
* ścinanie pobocza na szerokość 1,2 m
* bądź ścinanie od krawędzi drogi do krawędzi rowu / skarpy,
* zasypywanie zagłębień,
* wyrównanie pobocza do wymaganego spadku poprzecznego – 4% w kierunku rowu przydrożnego lub zewnętrznej krawędzi pobocza,
* załadunek, wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie urobku pochodzącego ze ścinki.
1. W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia poboczy należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału z którego zostało wykonane pobocze.
2. Oczyszczenie z nadmiaru ziemi przestrzeni pomiędzy krawędzią jezdni, a chodnikiem (w przypadku braku pobocza), Zleceniodawca rozumie jako zebranie materiału zalegającego w/w miejscach wraz z jego załadunkiem – wywiezieniem i zagospodarowaniem.
3. Oczyszczenie chodnika Zleceniodawca rozumie jako mechaniczne oczyszczenie chodnika z zalegającej ziemi wraz z oczyszczeniem krawężnika i usunięciem samosiewów (trawy, kłącza, krzewy)
4. Wykonawca może podjąć się wykonania robót posiadając:
* profesjonalną mechaniczną ścinarkę do poboczy,
* sprzętem wykonującym prace w sposób zapewniający co najmniej taką samą jakość wykonania.
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jak i ruchu drogowego.
2. Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót dokonał wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin

 do dnia 15. 09. 2015 r. do godz. 11:00

1. Koperta / *opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:*

 *j.w*

**Oznakowanie oferty następujące:**

* dane oferenta (nazwa, siedziba)

**„Prace porządkowe w zakresie utrzymania chodnika oraz obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych - ziemia) w pasie drogi powiatowej nr 4314W od ronda w miejscowości Majdan do skrzyżowania w/w drogi powiatowej z drogą krajową 634”**

**nie otwierać przed 15. 09.** **2015 r. godz. 12:00”**

1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a

 **Pokój Nr 4, dnia 15. 09.** **2015 r. o godz. 12:00**

1. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty **(Załącznik Nr 1)**,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy **(Załącznik Nr 2).**
3. Kopia polisy OC na prowadzenie robót na kwotę ubezpieczenia od szkód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej min 50.000 zł

Osoba do kontaktu:

Joanna Kozłowska – Kulawik

Wydział Inwestycji i Drogownictwa – Tel. 22 776 - 19 - 40